| CTE
# Código Técnico de la Edificación
## Herramienta de Cálculo del Documento Básico HR Protección frente al ruido v2.0
Cálculo conjunto del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos | Tutorial I
Recintos Adyacentes 4 aristas comunes
Recintos Superpuestos 4 aristas comunes
Cálculo del aislamiento acústico a ruido del exterior | Tutorial II
Aislamiento en Fachadas
Aislamiento en Fachadas en esquina
Aislamiento en Cubiertas
Aislamiento en Medianerías
Cálculo del tiempo de reverberación y absorción acústica | Tutorial III
Método general
Método simplificado
Cálculo conjunto del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos - Aristas no comunes
Recintos adyacentes
3 aristas comunes
2 aristas comunes A
2 aristas comunes B
2 aristas comunes (Hueco de ascensor)
1 arista común (Hueco de ascensor)
0 aristas comunes A (Hueco de ascensor)
0 aristas comunes B (Hueco de ascensor)
7 aristas comunes (Dos separadores)
6 aristas comunes (Dos separadores)
5 aristas comunes (Dos separadores)
Recintos superpuestos
3 aristas comunes A
3 aristas comunes B
2 aristas comunes A
2 aristas comunes B
2 aristas comunes C
2 aristas comunes D
2 aristas comunes E
0 aristas comunes A (Garaje)
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos - Recintos con una arista común | Tutorial IV
1 arista común A
1 arista común B
1 arista común C
1 arista común D
1 arista común E
Tutoriales
Tutorial I Cálculo conjunto aéreo e impactos
Tutorial II Cálculo de ruido exterior
Tutorial III Reverberación método general
Tutorial IV Impactos en recintos con una arista común
Tutorial V Incluir nuevos elementos
Tutorial VI Elección de recintos
Tutorial VII Documento de modelado

# Diciembre 2009

|  | Esta herramienta facilita la aplicación del método de cálculo de la opción general del DB HR Protección frente al ruido, del CTE.
| Acerca de ...